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“Ripristino dei rilevati stradali di V.le dei Trattati di Roma danneggiati a seguito della precipitazione del 4 luglio 2020”
DOCUMENTO DI FATTIBILITÀ
DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI
Dati Generali dell’intervento
	Nome Sintetico
	Ripristino rilevati Viale dei Trattati di Roma

	Codice pratica (STR)
	V_28401

	Servizio
	Cura della Città

	Responsabile Unico del Procedimento
	ing. Marco Leurini

	Dirigente
	Arch. Paolo Gandolfi


Gruppo di Lavoro
	Incarico
	Professionista esterno incaricato/da incaricare
	Personale Interno al Comune

	INDAGINI PRELIMINARI

	Rilievo dello stato fatto, rilievo planoaltimetrico e rilievo dei sottoservizi esistenti
	Da definire
	Da definire

	Analisi storica/storiografica
	
	

	Prove e analisi sulle strutture esistenti
	
	

	Prove penetrometriche/sondaggi nel terreno
	
	

	Relazione geologica/geotecnica
	
	

	Relazione idraulica
	
	

	Relazione archeologica/Indagini archeologiche
	
	

	PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

	Attività amministrative
	
	Staff supp alle strutt tecniche

	Progetto
	
	Da definire

	Disegni
	
	Da definire

	Studio di impatto ambientale/Screening ambientale
	
	

	PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA

	Attività amministrative
	
	Staff supp alle strutt tecniche

	Progetto Architettonico e Integrazione fra prestazione specialistiche
	Da definire
	Da definire

	Disegni
	Da definire
	Da definire

	Progetto strutturale/sismico
	
	

	Progetto impianti termo-idraulici e meccanici (sanitari, gas, riscaldamento, ventilazione, condizionamento, ..., risoluzione delle interferenze, allacciamenti alle reti esterne)
	
	

	Progetto impianti elettrici (Elettrico, Illuminazione interna, Telefonico, Cablaggio, Illuminazione Pubblica, Videosorveglianza, Allarme, Antipiccione, ..., risoluzione delle interferenze, allacciamenti alle reti esterne)
	Da definire
	Da definire

	Progetto antincendio compresi impianti (idranti, rivelazione e allarme, SEFC, ...., risoluzione delle interferenze, allacciamenti alle reti esterne)
	
	

	Coordinamento Sicurezza in progettazione
	Da definire
	Da definire

	Valutazione di Impatto Ambientale
	
	

	Valutazione Previsionale di Clima Acustico (art.8 Legge 26 ottobre 1995, n. 447 e ss.mm.)
	
	

	Progetto del verde e dell'arredo urbano
	
	

	Progetto Ascensori / scale mobili /elevatori
	
	

	Progetto della segnaletica (stradale o interna)
	
	Da definire

	Piano di Manutenzione
	
	Da definire

	Progetto degli arredi interni
	
	

	Piano Particellare di Esproprio
	
	

	Restauratore
	
	

	REALIZZAZIONE E COLLAUDO

	Attività amministrative
	Da definire
	Da definire

	Direzione Lavori Architettonica
	
	Da definire

	Direzione Lavori del Verde e dell'arredo urbano
	
	

	Direzione Lavori Strutturale
	
	

	Direzione Lavori Impianti Termo-idraulici e meccanici
	
	

	Direzione Lavori Impianti Elettrici
	
	Da definire

	Contabilità
	Da definire
	Da definire

	Coordinamento Sicurezza in Esecuzione
	Da incaricare
	

	Certificazione Energetica
	
	

	Esproprio/Occupazione Temporanea/Acquisizione aree
	
	

	Prove in corso d'opera
	Da definire
	

	Acquisto e posizionamento degli arredi interni
	
	

	Collaudo amministrativo in corso d'opera o no
	
	

	Collaudo Strutturale in corso d'opera
	
	

	Collaudo Impiantistico
	Da definire
	Da definire


Sintetica descrizione dello stato attuale
	Stato attuale
	A seguito degli eventi meteorologici verificatisi nel mese di luglio dell’anno in corso, si sono verificati alcuni cedimenti del rilevato dell’infrastruttura denominata V.le dei Trattati di Roma. Sono stati interessati due tratti di rilevato, uno in corrispondenza della rampa nord del ponte che attraversa l’autostrada e la linea ferroviaria ad alta velocità e l’altro in corrispondenza della rampa di discesa verso la rotatoria di accesso al casello autostradale. Per il primo tratto il cedimento ha interessato anche una parte della pista ciclopedonale, del parapetto e dell’impianto di illuminazione pubblica richiedendone la chiusura.
Per il tratto di discesa verso la rotatoria di accesso allo svincolo autostradale si è verificato uno scivolamento del terreno del rilevato senza interessare la sede stradale vera e propria.

	Bisogni da soddisfare
	Considerato lo stato attuale occorre prevedere il ripristino dei rilevati interessati dal cedimento al fine di prevenire un ulteriore ammaloramento con possibile interessamento della viabilità veicolare.


Sintetica descrizione progettuale
	Alternativa progettuale
	La strategia che viene utilizzata nel progetto prevede la rimozione del materiale che ha subito il cedimento e del plinto del palo e dei cavidotti della pubblica illuminazione, la creazione di una opera di ripristino del rilevato tramite la creazione di una trincea realizzata con blocchi di pietra con funzione di stabilizzazione e contenimento del rilevato e drenaggio delle acque.
Ulteriore intervento nel tratto di discesa verso la rotatoria di ingresso al casello autostradale consiste nella posa in opera di pali in legno di castagno per il consolidamento del rilevato.
A seguito delle sopra descritte opere si dovrà provvedere al ripristino del rilevato tramite posa di materiale idoneo, il ripristino della pavimentazione della pista ciclopedonale, del parapetto di separazione tra la ciclopedonale ed il rilevato stesso ed il ripristino dell’impianto di pubblica illuminazione.
Intervento analogo , esclusa la sistemazione della pista ciclopedonale, è previsto per il tratto della rampa di discesa verso la rotatoria di accesso al casello autostradale.


	Fabbisogno Finanziario Presunto

	a) Importo lavori
	134.000,00€

	b) Somme a  disposizione    di cui :
	46.000,00€

	-  Spese Tecniche per attività specialistiche 
	6.000,00€
	

	-  I.V.A. (22% sui lavori)
	29.480,00€
	

	-  Indagini, prove , rilievi, incentivo, imprevisti,..
	10.520,00€
	

	TOTALE
	180.000,00€

	Probabili contributi finanziari
	

	es. Regione Emilia Romagna da delibera n. .....
	€

	Probabili apporti di capitale privato
	

	es. ditta nnn per ... (motivazione)
	€

	Conformità Urbanistica    (Sì) – (No)
	Sì

	Conformità Paesaggistica (Sì) – (No)
	Si

	Proprietà delle aree        (Si) – (No)
	Comune di Reggio Emilia

	Esproprio delle aree        (Si) – (No)
	No


Aternativa progettuale scelta:
n° 
Cronoprogramma della alternativa progettuale scelta:
Progettazione
	Progetto di Fattibilità tecnica ed economica
	NOVEMBRE  2020 

	Ottenimento pareri - nulla osta
	Da DICEMBRE 2020 a GENNAIO  2020


	Progetto Definitivo-Esecutivo
	Da FEBBRAIO 2020 a MARZO 2020


Appalto / Esecuzione Lavori
	Gara d’appalto e contratto
	Da MARZO 2020 ad GIUGNO 2019


	Inizio lavori
Fine lavori
	APRILE 2020
GIUGNO 2020


Altre attività
	Collaudo
	GIUGNO 2020


Reggio Emilia, 23/11/2020
                                                                      Il Responsabile Unico del Procedimento
ing. Marco Leurini
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